# Безопасность при использовании газового оборудования

**Безопасность при использовании газового оборудования**

Бытовой газ – помощник в нашей повседневной жизни, ровно до тех пор, пока мы контролируем работу газового оборудования и соблюдаем правила безопасности. Но даже малейшее отступление от данных правил может привести к беде.

Администрация п. Пристень Пристенского района Курской области напоминает, какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании газового оборудования.

1) Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно;

2) При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов;

3) При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу.

4) При пользовании газом в быту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами;

— спать в помещении, где установлено газовое оборудование;

— самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования.

5) При пользовании газовой плитой ОПАСНО:

— загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.);

— привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

— оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.

6) При пользовании газовой колонкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале, а также при обратной тяге;

— оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке;

— использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

7) При использовании баллона с сжиженным газом ВАЖНО:

— использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;

— осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, а также сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

— ЗАПРЕЩЕНО хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов необходимо располагать вне зданий (в пристройках, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 метров от входов в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть заперты на замок во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц;

— ОПАСНО допускать нагрева корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещение, температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона).

Своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способно свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ГАЗОМ!

Ваша забывчивость, невнимательность могут не только причинить неприятность Вам, вашим близким и соседям, но и привести к гибели людей! Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил использования газа поможет Вам избежать несчастных случаев.

 15.02.2019 09:37

 16

 [Администратор сайта](http://pospristen.mkursk.ru/users/2)